**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Ι) Για τα φωτοτυπικά βαρέως τύπου** **(δύο) στο Γραφείο Πολυγράφου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος | Επιδαπέδιο βαρέως τύπου | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ταχύτητα | Το μηχάνημα να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής τουλάχιστον εκατό (100) σελίδων Α4 ανά λεπτό. |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.  |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Τουλάχιστον 600X600 dpi |  |  |
| Μέγεθος χαρτιού  | Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από Α6 έως και Α3.  |  |  |
| Βάρος χαρτιού | Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g - 125gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών |  |  |
| Διάσταση πρωτοτύπου | Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου Α3 |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού | Να τροφοδοτείται με χαρτί από τέσσερεις (4) αυτόνομες κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 4000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον 100 φύλλων.Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος. Αυτόματη επιλογή κασέτας.  |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης  | Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον.Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα. |  |  |
| Αναπαραγωγή διπλής όψης | Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης. |  |  |
| Σελιδοποίηση | Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σετ .Να διαθέτει σύστημα συρραφής εκατό (100) φύλλων. |  |  |
| Σμίκρυνση - μεγέθυνση | Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (Α4 ↔Α3, Β5↔Α4 κ.λπ.) |  |  |
| Φωτεινότητα | Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας |  |  |
| Αριθμός αντιγράφων | Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1- 999 τουλάχιστον |  |  |
| Χρόνος προθέρμανσης  |  Έως 10 δευτερόλεπτα ( από αναμονή) |  |  |
| Πίνακας ελέγχου |  Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες |  |  |
| ECO | Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR |  |  |
| Σκληρός δίσκος | Τουλάχιστον 200GB |  |  |
| Μνήμη | Τουλάχιστον 1GB  |  |  |
| Μέση παραγωγική ικανότητα | Τουλάχιστον 100.000 φύλλα μηνιαίως |  |  |
| Μέγιστη παραγωγική ικανότητα | Τουλάχιστον 250.000 φύλλα μηνιαίως |  |  |
| Δίκτυο | Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ ( ETHERNET- J45) |  |  |
| Σύνδεση με PC | Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή |  |  |
| Θύρα USB  | Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης από USB FLASH (επιθυμητό) - χωρίς επιπλέον κόστος |  |  |
| Τάση λειτουργίας  | 220-230 V , 50-60Hz |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσαΝα διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμόΝα δέχεται κωδικό πρόσβασηςΝα υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/ XP/Vista/ Server2003/2008 κ.λπ. |  |  |

**ΙΙ) 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο Γραφείο Πολυγράφου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος | Επιδαπέδιο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ταχύτητα | Να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής περίπου 40 σελίδων Α4 ανά λεπτό. |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενηταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256διαβαθμίσεις του γκρι. |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Τουλάχιστον 600X600 dpi |  |  |
| Μέγεθος χαρτιού  | Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από Α6 έως και Α3. |  |  |
| Βάρος χαρτιού | Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g -160gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών |  |  |
| Διάσταση πρωτοτύπου | Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου Α3 |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού | Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 2000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων.Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματοςΑυτόματη επιλογή κασέτας  |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης  | Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα |  |  |
| Αναπαραγωγή διπλής όψης |  Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης. |  |  |
| Σελιδοποίηση | Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σετ.Να διαθέτει σύστημα συρραφής. |  |  |
| Σμίκρυνση - μεγέθυνση | Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (Α4 ↔Α3, Β5↔Α4 κλπ) |  |  |
| Φωτεινότητα | Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας |  |  |
| Αριθμός αντιγράφων | Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1-999 τουλάχιστον |  |  |
| Χρόνος προθέρμανσης |  Έως 10 δευτερόλεπτα ( από αναμονή) |  |  |
| Πίνακας ελέγχου | Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες |  |  |
| ECO | Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR |  |  |
| Σκληρός δίσκος | Τουλάχιστον 100 GB |  |  |
| Μνήμη | Τουλάχιστον 512 ΜΒ |  |  |
| Μέση παραγωγική ικανότητα | Περίπου 60.000 φύλλα μηνιαίως |  |  |
| Μέγιστη παραγωγική ικανότητα | Τουλάχιστον 200.000 φύλλα μηνιαίως |  |  |
| Δίκτυο | Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ ( ETHERNET J45) |  |  |
| Θύρα USB  | Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης και σάρωσης από USB FLASH (επιθυμητό), χωρίς επιπλέον κόστος |  |  |
| Τάση λειτουργίας  |  220-230 V , 50-60Hz |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσαΝα διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμόΝα δέχεται κωδικό πρόσβασηςΝα υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/XP/ Vista/ Server2003/2008 κλπ |  |  |

**ΙΙΙ) 4 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΕΠΑΛ, 3Ο ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος | Επιδαπέδιο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ταχύτητα | Να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής από 50 σελίδων Α4 ανά λεπτό και άνω |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενηταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι. |  |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Τουλάχιστον 600X600 dpi |  |  |
| Μέγεθος χαρτιού  | Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από Α6 έως και Α3. |  |  |
| Βάρος χαρτιού | Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g -160gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών |  |  |
| Διάσταση πρωτοτύπου | Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου Α3 |  |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού | Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 2000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων.Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματοςΑυτόματη επιλογή κασέτας  |  |  |
| Αυτόματος τροφοδότης  | Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων .Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα |  |  |
| Αναπαραγωγή διπλής όψης |  Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης. |  |  |
| Σελιδοποίηση | Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σετ.Να διαθέτει σύστημα συρραφής. |  |  |
| Σμίκρυνση - μεγέθυνση | Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (Α4 ↔Α3, Β5↔Α4 κλπ) |  |  |
| Φωτεινότητα | Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας |  |  |
| Αριθμός αντιγράφων | Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1-999 τουλάχιστον |  |  |
| Χρόνος προθέρμανσης |  Έως 10 δευτερόλεπτα ( από αναμονή) |  |  |
| Πίνακας ελέγχου | Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες |  |  |
| ECO | Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR |  |  |
| Σκληρός δίσκος | Τουλάχιστον 100 GB |  |  |
| Μνήμη | Τουλάχιστον 512 ΜΒ |  |  |
| Μέση παραγωγική ικανότητα | Περίπου 60.000 φύλλα μηνιαίως |  |  |
| Μέγιστη παραγωγική ικανότητα | Τουλάχιστον 200.000 φύλλα μηνιαίως |  |  |
| Δίκτυο | Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ ( ETHERNET J45) |  |  |
| Θύρα USB  | Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης και σάρωσης από USB FLASH (επιθυμητό), χωρίς επιπλέον κόστος |  |  |
| Τάση λειτουργίας  |  220-230 V , 50-60Hz |  |  |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσαΝα διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμόΝα δέχεται κωδικό πρόσβασηςΝα υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/XP/ Vista/ Server2003/2008 κλπ |  |  |

**IV) 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο Λογιστήριο**

 **1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο 4ο ΕΠΑΛ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος | Επιδαπέδιο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Ταχύτητα | τουλάχιστον 27 ασπρόμαυρα Α4 αντίγραφα/λεπτό |  |  |
| Ανάλυση σάρωσης | 600 χ 600 dpi |  |  |
| Βάρος χαρτιού | 52-216g/m2 |  |  |
| Διάσταση πρωτοτύπου | Α6-Α3 |  |  |
| Χωρητικότητα χαρτιού | Δύο τουλάχιστον μεταβαλλόμενες κασέτες χαρτιού των 500 φύλλων Α5-Α3 έκαστη, Βοηθητικός δίσκος (bypass) 100 φύλλων Α6-Α3 .Συνολική χωρητικότητα 1.100 φύλλα |  |  |
| Σμίκρυνση - μεγέθυνση | Βοηθητικός δίσκος (bypass) 100 φύλλων Α6-Α3 .Συνολική χωρητικότητα 1.100 φύλλα  |  |  |
| Χρόνος προθέρμανσης | ≤30sec |  |  |
| Μνήμη | ≥2GB |  |  |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου  | ≤6,5 sec |  |  |
| Έγχρωμη Οθόνη αφής  | ≥7’’ |  |  |
| Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Laser , μία σάρωση πολλά αντίγραφα Αυτόματη διπλή όψη |  |  |
| Αυτόματος Τροφοδότης εγγράφων  | ≥100 πρωτότυπα |  |  |
| Προεπιλογή αντιγράφων  | έως 999 αντίγραφα |  |  |
| Σύνδεση Ethernet | 10base-T /100base-TX |  |  |
| WiFi | Standard |  |  |
| Γλώσσες εκτύπωσης  | τουλάχιστον PCL5c, PCL6,PS3emulation |  |  |
| Λειτουργίες Scan | Λειτουργίες Scan to email, Folder, USB, Standard δυνατότητα scan to dropbox, one drive. |  |  |
| Network Twain Drivers |  |  |  |
| SMBv2/SMBv3 |  |  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο/Η .................................................... καταθέτω την οικονομική προσφορά μου, αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με ΑΔΑΜ ..........................., πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής αντιγράφων για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Σιβιτανιδείου Σχολής.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ**  | ΤΙΜΗ**ΑΝΕΥ φ.π.α.****(σε €)** | Ποσο **φ.π.α.****(σε €)** | **ΤΙΜΗ με φ.π.α.** **(σε €)** |
| Κόστος ανά αντίγραφο (σελίδα)  |  |  | Ανά αντίγραφο | (Χ) **2.212.000**αντίγραφα |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. …..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕ Φ.Π.Α)** |  |

Ο χρόνος ισχύος της παραπάνω προσφοράς μου είναι : εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.

 Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα)

 Καλλιθέα, / / 2024